**ПОГОДЖЕНО:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_БО «БФ «Суперлюди»**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Селезньова Ю.

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 р.

**ПРОЕКТ**: Реконструкція будівель спального корпусу (М), приймального корпусу (Г), харчового блоку - ізолятора (Ц), адміністративного корпусу (Щ), столярки (Ч), гаражу (Д, И, Е, Ж, З), котельні-пральні (В, Б) та сараю (П) існуючого майнового комплексу під створення Відокремленого структурного підрозділу Медичного центру Благодійної організації «Благодійний фонд «Суперлюди» у м. Одеса («SUPERHUMANS war trauma center»), що знаходиться за адресою: м.Одеса, вул. Каркашадзе, 2

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

**Для вибору компанії по виготовленню, поставці та монтажу підйомника**

|  |  |
| --- | --- |
| **Найменування** | **Зміст** |
| **Замовник** | Благодійна організація «Благодійний Фонд «Суперлюди» |
| **Об’єкт** | Реконструкція будівель спального корпусу (М), приймального корпусу (Г), харчового блоку - ізолятора (Ц), адміністративного корпусу (Щ), столярки (Ч), гаражу (Д, И, Е, Ж, З), котельні-пральні (В, Б) та сараю (П) існуючого майнового комплексу під створення Відокремленого структурного підрозділу Медичного центру Благодійної організації «Благодійний фонд «Суперлюди» у м. Одеса («SUPERHUMANS war trauma center»), що знаходиться за адресою: м.Одеса, вул. Каркашадзе, 2 |
| **Предмет закупівлі (поставки)** | Гідравлічний підйомник вантажопідйомністю **1500 кг**:   1. Виготовлення та поставка 2. Монтажні роботи. 3. Пусконалагоджувальні роботи. |
| **Характеристики об’єкту** | Влаштування підйомника у монолітно-каркасній будівлі, шахта з монолітного залізобетону та цегляної кладки. |
| **Вимоги до предмету закупівлі** | **Гідравлічний підйомник** повинен відповідати наведеним нижче технічним характеристикам:   * вантажопідйомність – 1500 кг, * висота підйому – 7050 мм, * три зупинки, платформа – до 1500х1400мм, * кріплення стійки в підлогу і до несучої стіни, * привід: гідравлічний; * живлення 380В; * без огорож, * пульти управління - на кожному поверсі. * Для забезпечення безпеки передбачити встановлення системи СКУД на двері.   Враховувати вартість всього комплексу робіт з урахуванням вартості виготовлення, поставки, монтажу та інших необхідних супутніх інженерних заходів. |
| **Склад робіт (товарів, послуг)** | Склад робіт вказано в *Додатку №1* |
| **Вимоги до місця, складу та обсягу послуг** | Місце виконання робіт: м. Одеса, вул. Каркашадзе, 2  Завдання на ліфт в Додатку №2 |
| **Строк виконання робіт** | Орієнтовний початок виконання монтажних робіт: 25.04.2026 р.  Надати Графік поставки та монтажу обладнання. |
| **Вимоги до безпеки виконуваних робіт** | Відповідальність за безпечне виконання монтажних робіт покладається на виконавця.  Підрядник повинен мати відповідні ліцензії та дозволи на виконання даних видів робіт, які повинні бути подані Замовнику до початку виконання робіт. Підрядником повинна бути призначена особа відповідальна за безпечне виконання робіт та охорону праці на об’єкті.  Персонал Підрядника, задіяний на виконання робіт на об’єкті повинен бути проінструктований щодо необхідності виконання заходів безпеки, пожежної безпеки та охорони праці у відповідності до чинного законодавства. |
| **Вимоги до фінансування** | Передплата на виготовлення, поставку та роботи, – у відповідності до затвердженого графіку фінансування.  Оплата виконаних робіт – після підписання Акту виконаних робіт . |

|  |  |
| --- | --- |
| **Критерії вибору переможця** | 1.Оптимальна вартість робіт  2.Максимально стислі терміни проектування, виготовлення, монтажу обладнання.  3.Досвід виконання робіт, аналогічних предмету закупівлі.  4. Мати працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання і досвід для виконання робіт відповідно до вимог Технічного завдання.  Компанії, які подали свої пропозиції, автоматично підтверджують, що проведення тендерної процедури здійснюється виключно за внутрішніми правилами встановленими Благодійним фондом, і не накладає на Фонд ніяких зобов'язань щодо будь-якого чи всіх його учасників. Організатор закупівлі може в будь-який момент відмовитися від проведення вищевказаної процедури, змінити його умови, відмовити окремим особам в участі на будь-якому етапі її проведення, а також відмовитися від укладення договору з будь-яким учасником без будь-яких юридичних наслідків і відповідальності для себе. Пояснення причин будь-якого з вищевказаних дій є правом Фонду, але не обов'язково.  Замовник має право запросити додаткову інформацію або документи від учасників. |
| **Строк та форма подачі пропозиції** | Комерційна пропозиція повинна бути надана у електронному вигляді за формою, встановленою *Додатком №1* (Excel та скан копія підписаної пропозиції) на електронну адресу: [construction.odessa@superhumans.com](mailto:construction.odessa@superhumans.com)  Строк подачі пропозиції – до 12-00 28.11.2025 року.  До комерційної пропозиції необхідно додати:  1. Підписане технічне завдання;  2. Презентацію компанії, учасника тендеру з переліком реалізованих об’єктів (портфоліо);  3. Довідку в довільній формі із зазначенням досвіду виконання аналогічних робіт по цій закупівлі;  4. Відомості про кількість, кваліфікацію і досвід ключових інженерно-технічних працівників претендента;  6. Рекомендаційні листи від Замовників;  7. Завірений підписом Меморандум (Додаток № 3);  8. Завірена підписом Заява (Додаток № 4). |
| **Контактна особа** | З організаційних та загальних питань – Наталія Макогон 067 219 43 43 [construction.odessa@superhumans.com](mailto:construction.odessa@superhumans.com)  З технічних питань – Гришков Сергій Олександрович 098 647 96 08 |